东莞光大光学制品有限公司

危险废弃物产生工艺流程图

仿形开槽（CNC）

开料切割

工业用玻璃

光学反射玻璃

倒边

S1、N

部分粗磨

部分研磨

检查

部分镀膜

清洗

检查

部分玻璃强化

超声波清洗

检验

丝印

部分涂防雾剂

部分电烘烤

清洗

晾干

检验包装

成品

S1、N

W1、S1、N

W2、N

W2、N

N

W3、N

W3、N

G1、S2、N

G1、S、N

W3、N

S3、N

**污染物标识符号：**

废水：W1倒边废水；W2粗磨、研磨废水；W3清洗废水、超声波清洗废水；

废气：G1丝印、电烘烤废气；

固废：S1边角料；S2旧油墨罐；S3废包装材料；

噪声：N设备噪声。

 核准：黄荣助 审核：岳峥嵘 制定：黎嘉宝 日期：2017.8.30